|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSC_0052.png | | **特点 Features** | | | |
|  | 10.4寸TFT SVGA（1027\*768）LCD 电阻式触摸屏 | | |
|  | Intel®Celeron™ J1900 2.0GHz低功耗处理器 | | |
|  | DIMM插槽支持DDRIII 1066/1333/1600MHz,最大 | | |
|  | 8G | | |
|  | 1个Realtek 8111E千兆网口 wifi模块 | | |
|  | 4个USB2.0， | | |
|  | VGA&HDMI | | |
|  | 支持win7操作系统 | | |
| **系统** |  | **机构与环境** | |  | |
| CPU | Intel®Celeron™J1900 双核 2.0 | 电源要求 | | 12V&5A(4针凤凰端子) | |
| 内存 | 双通道DDR3 SRAM 最大支持8G | 电源功耗 | | 额定功率60W | |
| 芯片组 | Intel®NM10,TDP 1.5W | 工作温度 | | -20 ~ 60℃ （32~140F） | |
| 显示 | Intel®Bay trail SOC Intel®HD Graphics | 工作湿度 | | 0 ~ 95%℉（无冷凝) | |
| 存储 | 1个Serial ATA 接口 | 尺寸（L x W x H) | | 285\*220\*50mm | |
|  | 1个m-SATA接口 | 面板材质/颜色 | | 铝型材/黑色 | |
| 看门狗 | 1~255级 | 安装方式 | | 支持挂钩/VESA 100mm标准螺丝孔位 | |
|  | | **尺寸图** | | | |
| **I/O** |  |  | | | |
| USB接口 | 4个USB2.0 |
|  |  |
| **网络** |  |
| 芯片组 | 1个Realtek GbE LAN10/100/1000网卡 |
| **音频** |  |
| 解码器/接口 | Realtek ALC622,支持MIC-IN、LINE-OUT |
| **显卡** |  |
| 控制器 | Intel®HD Graphics |
| 显示接口 | 1个标准 DB15VGA接口及HDMI接口 |
|  |  |
| **LCD显示** |  |
| LCD类型 | 10.4寸彩色TFT LCD |
| 分辨率 | 1024\*768 |
| 亮度 | 350Cd/㎡ | **订购信息** | | |  | |
| **触摸屏** |  | TOP-P1121-TFT1900/2G/32G Intel®Celeron™J1900 | | |  | |
| 类型、 | 电阻式 | 12.1寸工业级平板电脑 | | |  | |
| 控制器接口 | USB接口 |  | | |  | |
| 寿命 | 250g 力 ，1百万次 |  | | |  | |
| 透光率 | 82%、 |  | | |  | |